ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38»

Рассмотрено на ПМПК Утверждено приказом  
 №\_01-10/466\_\_ от \_15.10.2020г.\_\_\_\_\_\_  
 директор школы № 38\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Кислова

Рабочая программа

по **ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ  
ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ в 7 классе**

**Шергина М.В.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(ФИО учителя) (подпись)

\_\_Осипова И.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (ФИО рецензента, подпись)

г. Ярославль  
2020–2021 учебный год

**Календарно – тематический план 7 класс по профессиональному трудовому обучению (швейное дело) 7 класс I четверть 8 часов. 9 недель. 72 часа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Наименование разделов и тем** | **Всего часов** | **Из них** | | |  | **Словарная работа** | **Оборудование** |
| **Лабораторные и практические работы** | **Контрольные работы** | **Экскурсии** | **Коррекционно-развивающие упражнения** |
| 1,2 | 1.09 | **Вводное занятие.** Задачи на учебный год. План работы на четверть. Закрепление рабочего места. Проверка оборудования в мастерской. Правила безопасной работы. | 2 | Проверка оборудования |  |  |  |  |  |
| **2** | **Промышленная швейная машина 22А кл. 97 кл. 8 часов** | | | | | | | | |
| 3,4 | 2.09 | Промышленная машина 22А кл. 97 кл ПМЗ назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы | 2 | Знакомство с промышленной швейной машиной. Нажим на педаль пуск и остановка машины |  |  | Собрать последовательность заправки нити | Промышленная машина 22А кл. 97 ПМЗ | Промышленная машина 22А кл. 97 ПМЗ |
| 5,6 | 4.09 | Заправка верхней и нижней нитки. Регулятор строчки назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине | 2 | Заправка ниток. Включение и выключение машины |  |  | Игра «Волшебный мешочек» найти детали | Регулятор строчки | Промышленная машина 22А кл. 97 ПМЗ |
| 7,8 | 7.09 | Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса установки стула (напротив игловодителя) Наматывание ниток. Заправка ниток. | 2 | Организация рабочего места. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Подготовка машины к работе |  | | Игра «Исключение лишнего», Игра «Гимнастика ума». Собери технологическую последовательность | Посадка во время работы. Пусковая педаль, нажим Пуск и остановка машины | Шв. машина 22А кл. 97 ПМЗ  Шв. принадлежности |
| 9,10 | 8.09 | Строчка на промышленной машине по прямым линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. Нажим на педаль. Строчка на промышленной швейной машине по закругленным линиям | 2 | Строчка по прямой линии. Работа обеими руками и одной одновременно и последовательно. Нажим на педаль. Строчка по закругленным линиям. Намотка ниток |  | | Игра «Гимнастика ума». Собери технологическую последовательность |  | Шв машина 22А кл. 97 ПМЗ  Шв. принадлежности |
| **3** |  | **Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва** | **10ч** |  |  | |  |  |  |
| 11,12 | 9.09 | Получение пряжи из льняного волокна. Общие представления о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ночная сорочка | 2 | Работа с коллекциями получения пряжи и ниток |  | | Игра «Кто знает больше» | Прядильное производство. Оператор прядильного оборудования | Коллекции льняного волокна, льняных тканей |
| 13,14 | 11.09 | Ткани для пошива ночных сорочек, фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки ночной сорочки. | 2 | Работа с коллекциями тканей. Фасоны выреза горловины. Снятие мерок для ночной сорочки |  | | Игра «Закройщик, заказчик» | Вырез горловины «каре, на мыс, овальный» мерки полуобхватов. Длины | Таблицы образцы различных вырезов горловины. Таблицы. Манекен. |
| 15,16 | 14.09 | Построение чертежа в М1:4. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Названия контурных срезов и деталей | 2 | Построение чертежа в М1:4. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. |  | | Игра «Соедини точки» | Чертеж, изделия, выкройка | Чертеж изделия, выкройка изделия |
| 17,18 | 15.09 | Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (в разворот) Надставка – клин: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити). | 2 | Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия с припуском на швы. Вырезание горловины обтачки |  | | Игра «Угадай ткань» | Раскладка выкройки на ткани. В разворот | Образцы раскладки на ткани разной ширины. Образцы надставки. |
| 19,20 | 18.09 | Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. | 2 | Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. |  | | Игра «Кто быстрей найдет» | Контрольные линии и точки | Образцы обозначения середины |
| **4** |  | **Обработка подкрайной обтачкой горловины ночной сорочки** | **30ч** |  |  | |  |  |  |
| 21,22 | 21.09 | Качество машинных игл Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой. Виды. Устранение. | 2 | Машинная игла. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой. устранение |  | | Работа с образцами – от чего этот дефект | Машинная игла, номера | Машинные иглы образцы. таблица |
| 23,24 | 22.09 | Неполадки в работе швейной машины, виды Слабая строчка, петление сверху, снизу. Устранение | 2 | Неполадки в работе швейной машины |  | | Ответь цифрами дифф. задание | Дефекты строчки | Образцы дефекта в строчке |
| 25,26 | 23.09 | Обработка на образце выреза, горловины. Вырез по выбору – углом, каре, или круглый (овальной формы). | 2 | Обработка на образце выреза горловины. Выкраивание обтачки |  | | Игра «Соедини точки и назови форму выреза». | Подкройная обтачка. Вырез горловины | Виды обработок выреза горловины. Обработка в последовательности горловины подкройной обтачкой. |
| 27,38 | 23.09 | Обработка горловины обтачкой. Выкраивание обтачки | 2 | Обработка на образце выреза горловины. Выкраивание обтачки |  | | Собрать технологическую последовательность обработки горловины. | Подкройная обтачка. Вырез горловины | Виды обработок выреза горловины. Обработка в последовательности горловины подкройной обтачкой. |
| 29,30 | 25.09 | Приметывание обтачки и настрачивание обтачки | 2 | Приметывание обтачки и настрачивание обтачки |  | | Виды швов выбрать из коллекции | Приметать, настрочить | Технологическая последовательность |
| 31,32 | 28.09 | Выметывание обтачки, ВТО, заметывание обтачки, Приметывание кружева, тесьмы | 2 | Выметывание обтачки, ВТО., заметывание обтачки |  | | Игра «Один лишний» | Выметать, заметать | Технологическая последовательность |
| 33,34 | 29.09 | Настрачивание обтачки | 2 | Настрачивание обтачки |  | | Игра «Чем отличаются обтачки» | Настрочить | Технологическая последовательность |
| 35,36 | 30.09 | Экскурсия в магазин «Ткани» | 2 |  | Экскурсия в магазин ткани | | Отчет об экскурсии |  |  |
| 37,38 | 2.10 | Обработка низа рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы | 2 | Обработка низа рукава обтачкой |  | | Технологическая последовательность обработки обтачкой | Приметать, настрочить, выметать и т.д | Технологическая последовательность обработки с применением кружева, тесьмы |
| 39,40 | 5.10 | Обработка бокового среза запошивочным швом | 2 | Обработка бокового среза запошивочным швом |  | | Игра «собери правильно» | Запошивочный шов | Выполнение в последовательности запошивочного шва |
| 41,42 | 6.10 | Обработка нижнего среза изделия ночной сорочки | 2 | Оснаровка нижнего среза, заметывание нижнего среза |  | | Игра «Какой это шов» | Шов в подгибку с закрытым срезом | Таблица обработка низа изделия |
| 43,44 | 7.10 | Обработка нижнего среза ночной сорочки. Застрачивание шва | 2 | Застрачивание шва вподгибку с закрытым срезом |  | | Игра «запретное движение» | Шов в подгибку с закрытым срезом | Таблица обработка низа изделия |
| 45,46 | 9.10 | Окончательная отделка ночной сорочки. Контроль качества. Утюжка и складывание. | 2 | Утюжка и складывание ночной сорочки |  | | Собрать технологическую последовательность пошива ночной сорочки | Самоконтроль, взаимоконтроль | Таблица качества изделия, контроль готового изделия |
| **5** |  | **Практическое повторение** | **12ч** |  |  | |  |  |  |
| 47,48 | 12.10 | Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной обработанной косой обтачкой. Раскрой сорочки | 2 | Раскрой сорочки |  | | Игра "Мы  планируем  работу" | Правила  раскроя | Технологическая последовательность обработки ночной сорочки |
| 49,50 | 13.10 | Обработка горловины сорочки косой обтачкой Заготовка обтачки, приметывание обтачки | 2 | Заготовка косой обтачки Приметывание обтачки |  | | Игра "Ручеек" | Косая обтачка | Технологическая последовательность обработки изделия косой обтачкой |
| 51,52 | 14.10 | Притачивание обтачки, выметывание обтачки. Настрачивание обтачки. | 2 | Притачивание обтачки, выметывание обтачки. Настрачивание обтачки. |  | | Игра «Путаница» | Выметать  Настрочить.  Терминология | Технологическая  последовательность  обработки изделия  косой обтачкой. Образцы  настрачивания  обтачки. |
| 53,54 | 16.10 | Обработка низа рукава заготовка обтачки, приметывание обтачки. Притачивание обтачки. | 2 | Заготовка  косой  обтачки,  Приметывание обтачки.  Притачивание обтачки |  | | Игра "Я технолог"  собрать  последовательность | Заготовка обтачки | Образец обработки изделия косой обтачкой |
| 55,56 | 19.10 | Настрачивание обтачки, выметывание | 2 | Настрачивание обтачки, выметывание обтачки. |  | | Игра" Мы  планируем  работу" | Притачать,  выметать.  Настрочить. | Образец обработки изделия косой обтачкой |
| 57,58 | 20.10 | Обработка боковых срезов сорочки | 2 | Обработка  боковых  срезов  сорочки |  | | Найди лишнюю операцию | Запошивочныйшов | Образец выполнения |
| 59,60 | 23.10 | Обработка низа сорочки, Утюжка, складывание | 2 | Обработка низа сорочки Утюжка, складывание |  | | Игра "Кто больше знает" | ВТО | Образец выполнения |
| 6 |  | **Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда** | 8ч |  |  | |  |  |  |
| 61,62 | 26.10 | Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общие представления) Профессии | 2 | Работа с  коллекцией  "льняные  ткани".  Работа с  картой. |  | | Игра  "Определи какая ткань" ее характеристики | Льняная ткань | Коллекции льняных тканей |
| 63,64 | 27.10 | Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля над правильностью выполнения производственных операций. Швы используемые при фабричном пошиве бельевого изделия | 2 | Пооперационное  разделение  труда.  Выполнение на образце шва  вподгибку с закрытым срезом двойного и запошивочного швов |  | | Игра "Путаница' | Пооперационное  разделение  труда | Схема разделения труда в бригаде по операциям  ТУ на выполнение швов |
| 65,66 | 28.10 | **Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.** | 2 часа | Лабораторная работа  Изучение  свойств  льняной  ткани. |  | |  |  | Набор льняных тканей |
| 67,68 | 30.10 | Обработка поперечного среза наволочки швом вподгибку с закрытым срезом (ТУ 1 см.). Разметка длины клапана Складывание края для обработки боковых срезов двойным швом. | 2 часа | Обработка  поперечного  среза наволочки  швом в подгибку с  закрытым срезом.  Разметка длины  Клапана Обработка  бокового шва. |  | | Игра "Кто  Больше знает» Игра "точный  глазомер" | Поперечный  срез  Долевой  срез.  Разметка. | Образец выполнения |
| 69,70 | 16.09 | **Диагностическая контрольная работа** **«Обработка долевого среза косой обтачкой с двумя отделочными строчками»** | 2 ч |  | «Обработка долевого среза косой обтачкой с двумя отделочными строчками» | |  |  |  |
| 71,72 | 21.10 | ***Контрольная работа Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою*** | 2ч |  | Обработка горловины  Подкройной обтачкой по готовому крою | |  |  |  |

**Календарно – тематический план 7 класс по профессиональному трудовому обучению**   
**(швейное дело) 7 класс II четверть 8 часов. 6 недель. 48 часов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Наименование разделов и тем** | **Всего часов** | **Из них** | | | **Коррекционно-развивающие упражнения** | **Словарная работа** | **Оборудование** |
| **Лабораторные и практические работы** | **Контрольные работы** | **Экскурсии** |
| 1,2 | 16.11 | **Вводное занятие**. План работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Инструктаж по т/б. Правила безопасной работы инструментами и оборудованием План работы на II четверть. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | **Понятие о ткацком производстве** | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 17.11 | Ткацкое производство. Общие представления о профессии | 2 | Выполнение полотняного переплетения из полосок бумаги |  |  | Работа на ткацком станке (макет) | ткач, ткань, уток, основа | Таблица |
| 5,6 | 18.11 | Выполнение сатинового и саржевого переплетения | 2 | Выполнение  сатинового и  саржевого  переплетения  из полосок  бумаги,  тесьмы |  |  | Игра "Сочини предложения" | сатин, саржа | Образцы переплетений на ткани |
| **3** |  | **Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| 7,8 | 20.11 | Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива. Название деталей и срезов пододеяльника. | 2 | Обработка  Обтачкой рамки  пододеяльника на образце. Раскрой. Приметывание и  притачивание обтачки на рамке  пододеяльника. |  |  | Игра "Исключи лишнее" | Притачивание  приметывание обтачки. Стандарт. | Образец  обработки рамки пододеяльника |
| 9,10 | 23.11 | Швы для обработки и соединения деталей пододеяльника. Окончательная отделка рамки пододеяльника Утюжка. | 2 | Выметывание  обтачки,  утюжка. Настрачивание обтачки. Утюжка готовой рамки |  |  | Игра "Кто  быстрее  найдет” | Запошивочный шов, двойной шов, настрочить | Виды швов Образец |
| **4** |  | **Бригадный метод пошива постельного белья** | **8 ч** |  |  |  |  |  |  |
| 11, 12 | 24.11 | Основные стандартные размеры наволочек, простыней,  пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья | 2 | Раскрой изделия | |  | Игра «Выбрать размеры» по ассортименту белья | Стандарт | Образец |
| 13,14 | 25.11 | Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Работа бригадным методом. Качество пошива. | 2 | Работа  бригадным  методом.  Самоконтроль  качества  работы |  |  | Разделение труда в бригаде, в шв. группе. Контроль качества в нашей бригаде. | Разделение  труда.  Контролер. | Образцы выполнения по операциям. Эталон образец готовой продукции. |
| 15,16 | 27.11 | Технические требования к готовой продукции Проверка качества операций и готовых изделий Самоконтроль Утюжка и складывание изделий. | 2 | Проверка  качества.  Пошив пооперационно  постельного  белья |  |  | Игра "Составь предложение" | ТУ Проверка качества. | Эталон образец  готовой  продукции |
| 17,18 | 30.11 | Л.Р Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей | 2 | Л Р. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей |  |  |  | Льняные и х/б ткани. |  |
| **5** |  | **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.** | **8 час** |  |  |  |  |  |  |
| 19,20 | 1.12 | Пижама, назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. | 2 | Фасоны пижам. Ткани для пошива пижамы. Снятие мерок для  построения  чертежа  пижамных  брюк. |  |  | Классификация одежды. Игра закройщик - заказчик. | Мерки, снятие  мерок. Пижама. | См. лента. |
| 21,22 | 2.12 | Построение чертежа пижамных брюк в М 1:4 | 2 | Построение чертежа пижамных брюк в М 1:4 |  |  | Наша профессия конструктор шв изделий | Конструктор | Чертеж в  натуральную  величину |
| 23,24 | 4.12 | Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину, | 2 | Построение  чертежа  пижамных  брюк в  натуральную  величину |  |  |  | Конструктор | Чертеж в  натуральную  величину |
| 25,26 | 7.12 | Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей Расчет расхода ткани. | 2 | Проверка, вырезание  выкройки.  Раскладка  выкройки на ткани, раскрой  парных деталей. |  |  | Классификация одежды по назначению. Игра "Мы художники модельеры" | Контурные линии | Раскладка деталей. Чертеж. |
| **6** |  | **Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой** | **6 час** |  |  |  |  |  |  |
| 27,28 | 8.12 | Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. Фасоны, виды , отделки. Использование выкройки сорочки без плечевого шва. | 2 | Зарисовать в  тетрадь пижамную  сорочку с круглым  вырезом  горловины. Изменение  выкройки  сорочки без  плечевого шва  (уменьшение  длины) |  |  | Игра "Описание  фасона "Игра  "Чем  отличаются  изделия" | Фасоны.  Лекало,  выкройка. | Зарисовка  Фасона.  Таблица |
| 29,30 | 9.12 | Моделирование выкройки | 2 | Моделирование выкройки |  |  | Игра "Мы будем  моделировать" | Моделирование | Таблица |
| 31,32 | 11.12 | Раскладка выкройки на ткани проверка и раскрой изделия. | 2 | раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия |  |  | Игра "какой это инструмент” | Раскладка  выкройки | Таблица Образец |
| **7** |  | **Соединение основных деталей в изделие поясного белья** | **14 час** |  |  |  |  |  |  |
| 33,34 | 14.12 | Швы применяемые при пошиве детской пижамы. | 2 | Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом шаговых срезов |  |  | Игра «Выбери шов» | Бельевые  швы | Виды швов. |
| 33,34 | 14.12 | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. Обработка среднего шва. | 2 | Обработка  запошивочным швом боковых  срезов. Обработка  среднего среза парных деталей. |  |  | Игра «завязать узелок» на оверлоке, ленте | Название  срезов  пижамы | ТУ на машинные швы |
| 35,36 | 15.12 | Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей | 2 | Обработка  швом  вподгибку с  закрытым  срезом  верхнего и  нижнего  среза  пижамы брюк |  |  | Выбери шов работа с нумератором | Шов  вподгибку с  закрытым  срезом. | Образец  выполнения |
| 35,36 | 15.12 | Обработка горловины пижамы | 2 | Обработка  горловины  пижамы  косой  обтачкой с  примением  отделки |  |  | Выбери обработку из множества раб. с нумератором | Подкройная  обтачка | Образец |
| 37,38 | 16.12 | Обработка низа рукава швом вподгибку с закрытым срезом | 2 | Обработка низа рукава швом  вподгибку с  закрытым срезом |  |  | Работа с бумагой по швам | Шов  вподгибку с  закрытым  срезом. | Образец ТУ на выполнение |
| 37,38 | 16.12 | Обработка боковых швов |  | Обработка боковых швов пижамы | С |  | Игра "Соедини ткань» | Запошивочный и  двойной шов | Образец ТУ на выполнение |
| 39,40 | 18.12 | Обработка низа пижамы швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка пижамы. Утюжка | 2 | Обработка низа пижамы. Утюжка Контроль качества |  |  | Игра "Путаница1 | Технологическая  последовательность выполнения | Образец выполнения ТУ |
| **8** |  | **Ремонт одежды** | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 41,42 | 21.12 | Эстетика одежды. Определение вида ремонта Подбор ниток и тканей Раскрой заплаты. | 2 | Определение вида ремонта Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. |  |  | Игра "Выбери нитки, отделку" | Эстетика  Ремонт  Заплата | Образец ремонта |
| 43,44 | 23.12 | Подготовка места наложения заплаты. Приметывание и пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. | 2 | Пристрачивание заплаты накладным швом |  |  | работа с бумагой Муляж накладного шва | Накладной шов | Образец ремонта |
| 45,46 | 25.12 | Выполнение штопки. | 2 | Выполнение штопки | |  | Работа со штопальной машинкой и без нее | Штопка | Образец |
| **47,48** | **22.12** | **Контрольная работа. Пошив по готовому краю небольшой наволочки с клапаном** | **2** |  | **Контрольная работа** |  |  |  |  |

**Календарно – тематический план 7 класс по профессиональному трудовому обучению**   
**(швейное дело) 7 класс III четверть 8 часов. 11 недель. 88 часов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Наименование разделов и тем** | **Всего часов** | **Из них** | | | **Коррекционно-развивающие упражнения** | **Словарная работа** | **Оборудование** |
| **Лабораторные и практические работы** | **Контрольные работы** | **Экскурсии** |
| 1,2 | 11.01 | **вводное занятие**. План работы на четверть. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | Построение чертежа, изготовление выкройки | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 12.01 | Шерстяное волокно: вид свойства (длина, сравнительная толщина (тонина) извитость, прочность) Получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны. | 2 | Работа с коллекциями тканей Распознавание ткани. Рисунки в тетрадь. Подбор ткани Выбор фасона и ткани. |  |  | Работа с коллекциями тканей. Работа с журналами подбор к конкретной фигуре фасона. | Шерсть, тонина  извитость.  Фасон. | Коллекции тканей раздаточный материал. Журналы мод. |
| 5,6 | 13.01 | Мерки необходимые для построения чертежа Название деталей и контурных срезов. | 2 | Снятие мерок, проверка мерок. Контурные срезы выкройки |  |  | Игра "Мы пришли в ателье Закройщик- заказчик." | Мерки: Ст. Сб Дю. Дет | Сантиметровая лента Таблица |
| 7,8 | 15.01 | Л.Р Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь. По характеру горения Определение длины, извитости, толщины, прочности шерстяных волокон. | 2 | Л р Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь По характеру горения Определение длины, извитости, толщины, прочности шерстяных волокон. |  |  |  |  | Раздаточный материал по шерстяным тканям |
| 9,10, 11,12 | 18.01 19.01 | Построение чертежа в М 1:4 | 4 | Построение чертежа в М 1:4 прямой юбки |  |  | Игра «Соедини точки» | вытачка | Альбомы, чертежный инструмент. |
| 13,14 | 20.01 | Расчет раствора вытачек Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки в  М 1:1 | 2 | Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление выкройки прямой юбки на свой размер. |  |  | Игра "Кто быстрее сосчитает» Игра "Мы планируем работу по конструированию" | Выкройка. | Чертежные  принадлежности |
| **3** |  | Обработка складок ***в*** поясном женском и детском платье. | *6* |  |  |  |  |  |  |
| 15,16 | 22.01 | Складка: виды (односторонняя, встречная) Назначение, конструкция, ширина и глубина | 2 | Обработка складок на образце Разметка линий внутреннего и наружного сгибов |  |  | Мы модельеры "Создаем объемную форму складками" | Складка односторонняя, встречная, байтовая | Виды складок |
| 17,18 | 25.01 | Складка бантовая: назначение конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками | 2 | Обработка складок на образце Разметка сгибов Заметывание складок. |  |  | Игра "точный глазомер" | Бантовая  складка | Образец складки |
| 19,20 | 26.01 | Отделка складок строчками | 2 | Закрепление складок строчками Утюжка складок. |  |  | Игра "чём отличаются складки" | Отделочная  строчка | Образец |
| **4** |  | обработка застежек в юбке | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 21,22 | 27.01 | Получение ткани из шерстяной пряжи Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность,  воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона) Правила утюжки шерстяной ткани. | 2 | Работа с коллекциями ткани из шерсти. Утюжка шерстяной ткани, ее особенности. |  |  | Определение шерстяной ткани по внешнему виду. Продолжи предложение. Полушерстяная ткань это.. | Чисто  шерстяная  ткань,  полушерстяная ткань. Лавсан, нитрон. | Коллекция шерстяных тканей. Коллекция полушерстяных тканей. |
| 23,24 | 29.01 | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей | 2 | Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки |  |  | Подобрать фурнитуру (из набора) | Фурнитура | Застежки в юбках, образцы. |
| 25,26 | 1.02 | Обработка на образце застежки тесьмой "молния" | 2 | Обработка застежки "молния" Приметывание и настрачивание тесьмы молния |  |  | Игра "точный глазомер" | Застежка | Образец |
| 27,28 | 2.02 | Застежка на крючках. Петли из ниток. | 2 | Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток |  |  | «Из квадратиков и треугольничков» собрать макет застежки. | Петли Крючки. | Образец |
| 29,30 | 3.02 | ***Л.р Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность) на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.*** | 2 | ЛР Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность) на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей |  |  |  |  |  |
| **5** |  | Обработка низа прямой юбке | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 31,32 | 5.02 | Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. Обработка низа потайным швом и крестообразными стежками | 2 | Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь Утюжка |  |  | Игра "Точный глазомер" | Потайной шов | Образец |
| 33,34 | 8.02 | Обработка низа тесьмой | 2 | Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой Утюжка |  |  | Игра "подбери тесьму к ткани | Тесьма | Образец |
| 35,36 | 9.02 | Обработка среза косой обтачке | 2 | Обработка среза косой обтачкой. Утюжка |  |  | Выбрать из набора косую обтачку под каким № | Косая обтачка. | Образец |
| 37,38 | 10.02 | Обработка среза зигзагообразной строчкой | 2 | Обработка среза зигзагообразной строчкой Утюжка |  |  | Игра "Мы технологи" подобрать обработку | Строчка "зигзаг' | Образец |
| **6** |  | Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки | **34** |  |  |  |  |  |  |
| 39,40 | 12.02 | Краеобметочная швейная машина 51-А кл ПМЗ : назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка Правила безопасной работы | 2 | работа- на  краеобметочной швейной машине. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине |  |  |  | Оверлок | Краеобметочная машина 51-А кл |
| 41,42 | 15.02 | Виды обработки верхнего среза юбок притачным поясом и корсажной тесьмой. | 2 | Обработка на образце верхнего среза юбки притачным поясом и корсажной тесьмой |  |  | Игра «поле чудес» | Притачной  пояс | Образец |
| 43,44 | 16.02 | Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах.) Зависимость размера петли от диаметра пуговицы | 2 | Обработка застежки на поясе на крючках и на пуговицах. |  |  | Подобрать по размеру петли диаметр пуговицы | Застежка крючок, петля. | Образец обработки |
| 45,46 | 17.02 | Виды обработки срезов швов Разутюженная и заутюженная вытачка. | 2 | Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой Обметывание петли по долевой и поперечной нитям |  |  | Игра "Угадай ткань" | Вытачка | Образец обработки |
| 47,48 | 19.02 | Название деталей кроя юбки и контурных срезов | 2 | Название деталей кроя юбки и контурных срезов |  |  | Игра "Путаница" | "Крой" | Таблица |
| 49,50 | 20.02 | Подготовка деталей кроя к пошиву. Прокладывание контрольных линий, контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. | 2 | Прокладывание контрольных линий Стежков по контуру выкройки и линии бедер. |  |  | "Игра" Сочини  предложение" | "Контрольная  линия" Сметать | Образец |
| 51,52 | 20,02 | Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке, примерка юбки. | 2 | Сметывание юбки. Примерка юбки. |  |  | Игра  "Закройщик,  заказчик" | "Контрольная  линия" Сметать | Образец |
| 53,54 | 24.02 | Обработка вытачек и складок | 2 | Обработка вытачек и складок |  |  | Игра «Кто больше знает» | Вытачка | Образец |
| 55,56 | 26.02 | Обработка боковых срезов | 2 |  |  |  | Назови изделие с боковым швом |  | Образец обработки |
| 57,58 | 1.03 | Обработка застежки | 2 | Вметывание и втачивание тесьмы "молния" |  |  | Игра «Виды застежек» | Тесьма «Молния» | Образец |
| 59,60 | 2.03 | Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Приметывание пояса | 2 | Приметывание пояса |  |  | Игра «Один лишний» | Приметать | Образец обработки пояса юбки в последовательность |
| 61,62. 63,64 | 3.03 5.03 | Притачивание пояса Изготовление и втачивание вешалки. | 4 | Притачивание пояса |  |  | Игра "Чем отличаются изделия «Работа с рисунками» | Притачать | Образец обработки пояса юбки в последовательность |
| 65,66 | 9.03 | Обработка уголков. Заметывание пояса. | 2 | Обработка уголков Заметывание пояса |  |  | Игра "Шагомер" | Заметать | Образец обработки пояса юбки в последовательности |
| 67,68 | 10.03 | Настрачивание пояса. | 2 | Настрачивание пояса |  |  | Игра "Глазомер" | Настрочить | Образец обработки пояса юбки в последовательности |
| 69,70 | 10,03 | Разметка и обметывание петли. | 2 | Изготовление петли |  |  | Игра "Шагомер" | Объметочный шов | Образец обработки пояса юбки в последовательности |
| 71,72 | 12.03 | Заметывание низа юбки. Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. | 2 | Заметывание низа юбки. Обработка низа юбки. |  |  | "Найди нужную обработку" | Потайной шов | Образец |
| 73,74 | 15.03 | Пришивание пуговицы на юбке изготовление вешалки. Утюжка Окончательная отделка и складывание юбки. | 2 | Обметывание петли Пришивание пуговицы на поясе юбки Окончательная отделка, утюжка юбки. |  |  | "Выбери способ пришивания" | Пришить | Утюг, проутюжильник, отвески |
| **7** |  | Практическое повторение. Пошив постельного комплекта. пододеяльник, простынь, навопочка) | **12** |  |  |  |  |  |  |
| 75,76 | 16.03 | Раскрой постельного комплекта | 2 | Раскрой постельного комплекта |  |  | Игра "Какой это инструмент" | Постельное  белье" | Ножницы, шв принадлежности |
| 77,78 | 17.03 | Пошив пододеяльника. Обработка застежки "молния" в боковом шве Приметывание молнии | 2 | Приметывание молнии в боковом шве |  |  | Игра "От звука к действию" | Приметать | Шв машины, шв принадлежности |
| 79,80 | 19.03 | Настрачивание застежки "молния" Обработка бокового среза | 2 | Обработка бокового среза стачным швом |  |  | Игра «Соедини точки» | Настрочить | Шв машины, шв  принадлежности  Образец. |
| 81,82 | 22.03 | Обработка поперечных срезов пододеяльника стачным швом. Пошив простыни Обработка долевых срезов. | 2 | Обработка поперечных срезов пододеяльника. Обработка долевых срезов швом вподгибку с закрытым срезом. |  |  | определи направление Д.Н | Долевой срез  Поперечный срез | Шв машины, шв  принадлежности  Образец |
| 83,84 | 24.03 | Обработка поперечного среза простыни. Пошив наволочки. Обработка поперечного среза наволочки. | 2 | Обработка поперечного среза простыни и наволочки швом вподгибку с закрытым срезом |  |  | На образцах ткани определить Д.Н, лицевую и изнаночную сторону | Поперечный срез | Шв машины, шв  принадлежности  Образец. |
| 85,86 | 26.03 | Обработка долевого среза наволочки двойным швом (первая строчка по лицевой стороне) Т.У. 4 мм. Обработка долевого среза наволочки двойным швом. | 2 | Обработка двойным швом долевого среза. Обработка долевого среза двойным швом. |  |  | Игра "Путешествие по стране льна" |  | Образец |
| 87,88 | 23.03 | Контрольная работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в M 1:2 (Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом) | 2 |  | Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в М 1:2 |  |  |  |  |

**Календарно – тематический план 7 класс по профессиональному трудовому обучению**   
**(швейное дело) 7 класс IV четверть 8 часов. 8недель. 64 часов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Наименование разделов и тем** | **Всего часов** | **Из них** | | | **Коррекционно-развивающие упражнения** | **Словарная работа** | **Оборудование** |
| **Лабораторные и практические работы** | **Контрольные работы** | **Экскурсии** |
| 1,2 | 5.04 | **Вводное занятие ИТБ. План работы на четверть** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** |  | Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 6.04 | Фасоны юбок. Ткани для пошива юбок (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые) Ткани с рисунком в клетку. | 2 | Зарисовка в тетрадь фасонов юбок. Подбор ткани. Работа с коллекциями тканей. |  |  | Игра с  номератором по отделке ткани | Фасоны  юбок. пестротканая,  меланжевая  ткань | Альбом, цветные карандаши. Набор тканей. |
| 5,6 | 7.04 | Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения, линии, контурные срезы) | 2 | Снятие мерок. Построение вспомогательных линий |  |  | Игра "Заказчик - закройщик" | Мерка | Чертежные  принадлежности |
| 7,8 | 9.04 | Построение чертежа юбки из клиньев и "полусолнце" | 2 | Построение чертежа юбки из клиньев и "полусолнце" |  |  | Назвать линии чертежа | Юбка полусолнце | Таблица |
| 9,10 | 12.04 | Построение чертежа юбки "солнце". Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки Припуск на верхний подгиб. | 2 | Построение линий талии и низа по расчету для юбок "солнце", и "полусолнце" |  |  | Игра "Гимнастик | Расклешенная  юбка | Таблица |
| 11,12 | 13.04 | Расчет размера, построение клина на чертеже. | 2 | Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. |  |  | Игра "Кто больше знает" | Клин | Таблица |
| 13,14 | 13,04 | Раскрой юбки | 2 | Раскрой юбки. |  |  | Игра "Заказчик - закройщик" | Клин | Таблица |
| 3 |  | Обработка оборок | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 15,16 | 14.04 | Назначение оборки Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборки. | 2 | Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом |  |  | Игра "Точный глазомер" | Оборка | Образцы |
| 17,18 | 16.04 | Виды обработки отлетного среза оборки. Обработка отлетного среза оборки строчкой "зигзаг" | 2 | Обработка отлетного среза оборки строчкой "зигзаг" |  |  | Игра "Мы  планируем  работу" | Отлетный срез | Образцы  Обработки |
| 19,20 | 19.04 | Обработка отлетного среза оборки двойной строчкой и окантовочным швом | 2 | Обработка отлетного среза оборки двойной строчкой и окантовочным швом |  |  | игра «Я художник» | Окантовочный  шов | Образцы  Обработки |
| 21,22 | 20.04 | Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом  Втачивание оборок между деталями изделия | 2 | Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом |  |  | Игра «Выбери шов» | Стачной шов | Образец |
| 4 |  | Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку/ с вкладыванием эластичной тесьмы | 8 час |  |  |  |  |  |  |
| 23,24 | 21.04 | Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки Расположение швов. | 2 | Подрезка низа юбки Сметка юбки. |  |  | Игра "Точный глазомер" | Подрезка | Образец таблица |
| 25,26 | 23.04 | Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму | 2 | Обработка верхнего среза юбки |  |  | Игра «Я художник» | Обтачка | Образец |
| 27,28 | 26.04 | Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. | 2 | Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. |  |  | Выбери необходимую тесьму из набора | Краеобметочна я машина | Краеобмет. М. |
| 29,30 | 27,04 | Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. | 2 | Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной  машине. |  |  | Игра "Точный глазомер" | Краеобметочна я машина | Краеобметочна я машина |
| 31,32 | 28.04 | Окончательная отделка юбки. Правила утюжки расклешенной юбки. Контроль качества. | 2 | Окончательная отделка юбки. Правила утюжки расклешенной юбки Контроль качества. |  |  | Последовательн ость обработки юбки собрать | Контроль  качества.  Самоконтроль | Утюг,  проутюжильник |
| 5 |  | Практическое повторение | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33,34 | 30.04 | Пошив юбки "шестиклинки - годе" | 2 | Раскрой юбки "шестиклинки" |  |  | Игра «от звука к действию» | Юбка - шестиклинка | План пошива |
| 35,36 | 11,05 | Перевод меловых линий Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки юбки. Исправление недочетов кроя. | 2 | Сметывание  юбки. Проведение примерки юбки. Исправление недочетов кроя. |  |  | Игра  "закройщик – заказчик "Игра "Точный глазомер" | Дефект кроя | Образец |
| 37,38 |  | Машинная обработка юбки. Обметывание срезов. Внутри процессная ВТО Обработка застежки "молния" | 2 | Стачивание  краев.  Обметывание  срезов.  Внутрипроцессная утюжка Обработка  застежки  "молния" |  |  | Игра «Выбери шов» | Стачать. Оверлок | Шв машина, шв принадлежности. Машина 51-А кл утюг. |
| 39,40 | 12.05 | Приметать пояс юбки. Притачивание пояса юбки, обработка уголков. | 2 | Приметывание пояса юбки. Притачивание пояса юбки, обработка уголков. |  |  | Игра  "Запретное  движение" | Приметать. | Образец. Шв машина, шв принадлежности |
| 41,42 |  | Заметывание и настрачивание пояса юбки | 2 | Заметывание и настрачивание пояса юбки |  |  | Чем отличается пояс юбок и почему? | Настрочить | Шв машина, шв принадлежности |
| 43,44 | 14.05 | Оснаровка низа юбки, выравнивание. Заметывание. | 2 | Оснаровка низа юбки,  выравнивание. Обработка низа юбки.  Заметывание  низа. |  |  | Игра «Исключение  лишнего» | Осноровить. Заметывание низа | Ножницы шв принадлежности Шв машина. |
| 45,46 |  | Настрачивание низа юбки | 2 | Настрачивание низа юбки |  |  | Игра  "Исключение  лишнего" | Настрочить | Шв машина |
| 47,48 | 17.05 | Окончательная отделка юбки Утюжка. Контроль качества | 2 | Окончательная  отделка  юбки. Утюжка  Контроль  качества. |  |  | Собери  последовательно сть пошива юбки. |  | Оборудование для ВТО |
| 48,50 | 18.05 | Пошив ночной сорочки Раскрой ночной сорочки | 2 | Раскрой ночной сорочки |  |  | Игра "Закрытый лоскуток" |  | Ножницы шв принадлежности |
| 51,52 | 21.05 | Обработка горловины обтачкой. Выкраивание обтачки. Приметывание обтачки и настрачивание обтачки. | 2 | Обработка  горловины  обтачкой.  Выкраивание  обтачки.  Приметывание  обтачки и  настрачивание  обтачки. |  |  | Игра с  номератором  "Виды  обтачек" Игра  "Соедини  точки" | Подкройная  обтачка. | Шв машина, шв принадлежности |
| 53,54 | 24.05 | Выметывание обтачки, в т о. Приметывание кружева к обтачке | 2 | Выметывание обтачки, ВТО Приметывание кружева к обтачке |  |  | Игра Развитие глазомера "густо -пусто" | Выметать | Шв  принадлежности.  Утюг |
| 55,56 | 2505 | Притачивание кружева к обтачке и настрачивание обтачки на сорочку | 2 | Притачивание кружева к обтачке и настрачивание обтачки на сорочку. |  |  | Игра "Чем  отличаются  изделия" | Притачать | Шв машина, шв принадлежности |
| 57,58 | 26.05 | Обработка низа рукава | 2 | Обработка низа рукава |  |  | Игра "Путаница" | Настрочить | Шв машина, шв |
| 59,60 | 28.05 | Обработка бокового среза стачным швом | 2 | Обработка бокового среза |  |  | Игра  "последователь-ность  изготовления сорочки - путаница" | Стачать | Шв машина, шв принадлежности |
| 61,62 | 31.05 | Обработка низа сорочки. Окончательная отделка сорочки | 2 | Обработка низа сорочки. Утюжка. |  |  | Игра "Закрытый лоскуток" |  | Шв машина, шв принадлежности |
| 63,64 | 19.05 | Контрольная работа Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в М 1:2. (Выполняется по готовому крою Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьмы. По низу юбки оборка  Обработанная окантовочным швом | 2 |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА**

**НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД**

Рабочая программа по курсу профессионально- трудовое обучение (швейное дело) разработана на основе программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, допущенной Министерством образования Р.Ф. 2013 г.

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению заданий по пошиву белья и легкого платья.

**Цели обучения**

– Подготовка учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работ квалифицированного труда в условиях современного промышленного производства, помочь адаптироваться в современном обществе, быть полноценными его членами, реализовать в дальнейшем свои планы.

– Использовать процесс обучения швейному делу для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств

– Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся профессиональных знаний (технических, технологических и др.)

Цель практических занятий состоит в формировании умений и навыков по обработке деталей швейных изделий по современной технологии.

***Задачи обучения***

-развитие познавательно-трудовой активности;

-формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы;

-формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ;

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование

- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств существования

-обучение культуре труда и служебных отношений

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств тканей

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву легкого платья

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и оборудовании мастерской.

Теоретическое обучение, направлено на формирование у обучающихся знаний основ материаловедения, устройства бытовых швейных машин, технологии пошива легкой одежды.

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на бытовых швейных машинах, технологическая последовательность изготовления узлов швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.

  Основными методами обучения являются объяснение, рассказ, демонстрация, наблюдения, практические и лабораторные работы, инструктаж.

        В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, практическая работа, лабораторная работа, тестирование. Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса.

         Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, контрольных работ.

         В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, дидактические материалы (для личного использования обучающимися на уроках), образцы отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого характера.

       Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. Программа направлена на изучение способов конструирования, моделирования и технологической обработки конкретных швейных изделий.  Обучающиеся могут выбрать для изготовления любое из предлагаемых учителем примерного перечня (по программе) или предложить любой другой вариант изделия, по возможности сохраняя базовый теоретический уровень. В каждой четверти есть тема «Практическое повторение», которая предусматривает формирование навыков практического выполнения и применения различных технологий пошива не только лёгкой женской и детской одежды, но и пошиву другой продукции. А также, является одним из способов изучения динамики развития трудовых способностей обучающихся. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за ребёнком позволяет выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого обучающегося, наметить задачи исправления присущих им недостатков.

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья.     Кроме того, выполнение швейных работ  формирует у них  эстетические представления, благотворно сказываются на становлении личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.

         Принципом построения уроковпрофессионально-трудового обучения (швейное дело) в 7 классе является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.

При введении дистанционного образования в школе, обучение будет осуществляться с помощью программ Zoom, www.yaklass.ru (онлайн уроки). Viber, соц.сеть ВКонтакте, WhatsApp, Google форм и др. – сообщения, тесты, практические задания.

**Рабочая программа по курсу профессионально- трудовое обучение (швейное дело)   
в 7 классе рассчитана на:**

I Четверть- 9 недель по 8 уроков – 72 уроков

II Четверть-6 недель по 8 уроков – 48 уроков

III Четверть-11 недель по 8 уроков – 88 уроков

IV Четверть-8 недель по 8 уроков – 64 уроков.

За учебный год – 34 недели. 272 – уроков.

**Система учета и контроль планируемых результатов.**

В том числе предусмотрено:

Диагностическая контрольная работа – 1

Внутришкольный мониторинг за I и III четверть - 2   
Административная контрольная работа за полугодие и год – 2

Лабораторно-практическая работа – 2

Экскурсия – 1

**По окончании 7 класса учащиеся должны**

**Знать**

– Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской.

– Правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами, при работе на промышленной швейной машине, с утюгом.

– Свойства льняных тканей

– Срезы тканей, свойства их

– Назначение и основные размеры постельного белья, ткани для пошива постельного белья, нательного белья.

– Виды складок

– Технологию пошива юбок

**Уметь**

– Организовать свое рабочее место

– Работать на швейной машине с электроприводом

– Соблюдать правила техники безопасности и правила поведения в швейной мастерской

– Ориентироваться в операционной предметной карте

– Работать с лекалами

– Снимать и записывать мерки

– Распознавать льняные ткани, шерстяные и сравнивать их с х/б тканями органолептическим способом.

– Работать на краеобметочной швейной машине.

– Выбирать фасоны и ткани для пошива юбки.

– Работать бригадным методом.

– Проводить самоконтроль качества работы.

**Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности в повседневной жизни:**

– мелкого ремонта изделий из различных материалов;

– создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;

–контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов.

– обеспечения безопасности труда.

**Формы и средства контроля**

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:

– качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы);

– прилежание ученика во время работы;

– уровень психо-физического развития обучающегося.

**За теоретическую часть:**

**Оценка «5»** ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии.

**Оценка «4»**ставится  обучающемуся, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «3»** ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «2»** ставится обучающемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.

**За практическую работу:**

**Оценка «5»** ставится  обучающемуся, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «4»** ставится обучающемуся, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «3»** ставится  обучающемуся, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.

**Оценка «2»** ставится обучающемуся, если работа не выполнена.

**Учебно-методический комплект:**

1. Учебник: швейное дело 6 класс Г.В.Картушина, Г.Г.Мозговая, Г.Н. Мерсиянова. М., «Просвещение», 2007 г.

2. Сборник игр-коррекций «От игры к самовоспитанию» С. Шмаков, Н. Безбородова. Издание «Новая школа» 1993 г.

3. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 509 классы под редакцией В. В. Воронковой.

4. Технология В.Д. Симоненко М. Издательский центр «Вентана-Граф 2001.